

Redes de Computadores

1º Trabalho Laboratorial

6 de novembro de 2017

**Índice**

**No index entries found.**

**Sumário**

No âmbito do primeiro trabalho laboratorial de Redes de Computadores, este relatório tem como objetivo realizar uma análise estatística ao comportamento do protocolo implementado para a transmissão e receção de ficheiros através de um porta de série assíncrona.

Assim, o trabalho foi realizado com sucesso, uma vez que todos objetivos propostos foram cumpridos, e estando desta maneira o protocolo capaz de assegurar uma transmissão correta dos dados, mesmo que ocorram alterações nos pacotes durante a mesma, como por exemplo interrupções ou curtos de circuito na ligação alterando os dados.

Principais conclusões?!?!?!

**Introdução**

O objetivo do trabalho realizado é implementar um protocolo de ligação através da porta de série, utilizando a técnica *Stop and Wait*, que fosse resistente a alguns fatores de perturbação como interrupções e curtos de circuito durante a sua execução. Para tal foi utilizada a abstração do envio de um ficheiro de teste para verificar a funcionalidade e resistência do protocolo implementado.

Para garantir coesão nos dados enviados e recebidos, foram utilizadas algumas técnicas de proteção nomeadamente adição de bytes de controlo e técnica de transparência (framming), podendo assim também fazer um controlo ao fluxo do programa.

O seguinte relatório tem como objetivo analisar e interpretar o resultado obtido em relação à implementação do protocolo, analisando os dados obtidos através de testes.

Assim este relatório está organizado da seguinte forma:

* **Arquitetura e estrutura de código**
  + Demonstração dos blocos funcionais e interfaces. Principais estruturas de dados, principais funções e a sua relação com a arquitetura
* **Casos de Uso Principais**
  + Identificação dos principais caso de uso, e sequência da chamada de funções
* **Protocolo de ligação lógica**
  + Identificação dos principais aspetos funcionais e descrição da estratégia de implementação destes.
* **Protocolo de aplicação**
  + Identificação dos principais aspetos funcionais e descrição da estratégia de implementação destes.
* **Validação**
  + Apresentação dos testes efetuados e apresentação quantificada dos resultados obtidos.
* **Eficiência do protocolo de ligação de dados**
  + CARLOS CARLOS CARLOS
* **Conclusão**
  + síntese da informação apresentada nas secções anteriores; reflexão sobre os objetivos de aprendizagem alcançados

**Arquitetura e Estrutura do código**

O trabalho está organizado em duas principais camadas lógicas que permitem uma correta organização e funcionamento do protocolo, tornando-o modular.

**Camada de Ligação (Data Link Layer)**

A camada de Ligação é a camada de software “mais baixa” e é responsável pela comunicação e verificação da coesão dos resultados provenientes da porta de série.

Deste modo, esta camada contém todas as funções relativas ao estabelecimento da ligação entre os terminais (LLOPEN), escrita e leitura da informação utilizando a porta série (LLWRITE / LLREAD), e respetiva análise em relação à sua coesão (state\_machine e verify\_bcc2). Esta camada é também responsável pelo fecho da ligação no fim da comunicação (LLCLOSE).

FRASE E ESTRUTUA DA STRUCT

**Camada de Aplicação (Application Layer)**

A camada de Aplicação é a camada “mais alta” e é responsável pela inicialização do programa (função main). É a partir desta que se desenrola o processo de transferência de dados através da porta de série. Esta camada é também responsável pela criação dos pacotes que contêm os dados a enviar, tanto as tramas de Start e End (create\_STARTEND\_packet) como as tramas de Informação (data\_package\_constructor).

Assim, esta camada contém, entre outras funções, as funções de leitura (handle\_readfile) e de criação/escrita (handle\_writefile) do ficheiro a transmitir, no caso de o programa ser executado no modo de escritor ou no modo de leitor respetivamente.

Para uma melhor estruturação esta camada contém duas estruturas de dados (structs) essenciais para guardar informação importante relativa ao ficheiro de leitura/escrita e dados a enviar para a camada de ligação relativos à comunicação com a porta de série.

ESTRUTURA DA STRUCT

**Casos de usos principais**

A aplicação resultante possui vários casos de uso nomeadamente os que são responsáveis pela transferência do ficheiro e pela inserção de dados por parte do utilizador. Assim a transferência do ficheiro dá-se da seguinte forma:

-No caso do emissor:

O emissor preenche a estrutura file com os dados do ficheiro necessários à abertura e leitura do mesmo.

O restante funcionamento do programa divide-se em 3 partes fundamentais, e sequenciais:

* Criação e envio da trama START utilizando as funções *create\_STARTEND\_packet()* e *send\_message()*, sendo que esta ultima função envia a trama para a camada de ligação através da chamada à função LLWRITE.
* Leitura e envio dos vários pacotes de dados provenientes do ficheiro. Para tal, é chamada a função handle\_readfile() que lê o ficheiro e chama a função send\_message() para envio da informação lida.
* Por fim, é criada e enviada, de forma idêntica à START, a trama END

De referir que a função send\_message(), no caso das tramas de Informação, invoca a função *data\_package\_constructor()* que adiciona o cabeçalho ao pacote, nomeadamente os valores do número do pacote, e o tamanho de dados a enviar.

É também importante referir que a função LLWRITE, adiciona a restante informação necessária à trama através da chamada à função create\_frame(), que por sua vês calcula o valor de BCC2 e invoca as funções *byte\_stuffing()* e *add\_frame\_header()* para que seja realizada a função de transparência e sejam adicionados os cabeçalhos. No fim esta a função LLWRITE envia a mensagem através da chamada de sistema *read()*.

- Já no caso do recetor é invocada a função get\_message() que espera uma mensagem proveniente do emissor, através da chamada à função LLREAD. A função LLREAD lê e retorna o pacote recebido após verificar se existem a coesão dos dados recebidos (bcc1, bcc2, e duplicados). Posteriormente esta trama é analisada e verifica-se qual é o tipo de trama se trata. Caso se trate de um pacote de informação é invocada a função *get\_only\_data()* verifica qual dos seguintes tipos de pacotes se trata, retornando o pacote lido:

* Mensagem START: chama a função start\_message(), que preenche os dados da estrutura file com os respetivos dados para a criação do ficheiro, criando-o.
* Pacotes de Informação: chama a função get\_only\_data() que remove o cabeçalho do pacote, e posteriormente chama a função handle\_writefile() que escreve os dados para o ficheiro de destino.
* Mensagem END: chama a função verify\_end() que verifica se o tamanho do ficheiro recebido corresponde ao tamanho recebido na trama final.
* Se a trama recebida for um DISC ou nula, nada é analisado.

O recetor executa a função get\_message() enquanto esta não retornar uma trama DISC, sinal de que a execução do programa terminou e a porta e série já foi fechada.

Em ambos os casos vai ser executada no inicio a função LLOPEN para abrir e configurar a porta de série.

Quanto à interação com o utilizador, este apenas deve iniciar o programa executando através do terminal um comando com a seguinte estrutura:

{Nome da aplicação} {nome da porta de série (ex: /dev/ttyS0)} {modo de abertura (w – emissor, r – recetor)}

no caso do emissor deve adicionar ainda:

{nome do ficheiro a enviar} {tempo de timeout} {número de tentativas máximas de reenvio}

já no caso do recetor, apenas tem que ser adicionado:

{tempo de timeout} {número de tentativas máximas de reenvio}

**Protocolo de ligação lógica**

A camada de ligação é uma das camadas implementadas neste projeto. Esta camada é responsável pela comunicação e coesão da mesma através de verificações feitas aos valores BCC1, BCC2 e C1. Assim esta camada tem as seguintes funcionalidades:

* Estabelecer e terminar uma ligação através da porta de série (Envio e receção das tramas SET e UA).
* Escrever e ler mensagens através da porta série (Envio e receção das tramas RR, REJ e I)
* Adicionar e remover os cabeçalhos necessários para o envio das tramas S e I referentes ao envio dos pacotes de informação, e respetivo stuff/destuff.
* Analisar os cabeçalhos das mensagens recebidas enviando a respetiva trama de resposta.

Deste modo as principais funções desta camada são as seguintes:

**LLOPEN**

*int LLOPEN(char\* port, char\* mode, char\* timeout, char\* max\_transmissions)*

A função llopen é responsável por estabelecer a ligação através da porta de série.

Quando o emissor invoca esta função é feito o envio do comando SET e aguarda a respetiva resposta UA. Em caso de sucesso a ligação fica estabelecida, e a função retorna o valor do descritor da ligacao através da porta de série, caso contrário existem as seguintes possibilidades:

* se UA não for recebido: a trama SET é reenviada passados timeout segundos até um máximo de max\_transmissions tentativas. Caso seja atingido o número máximo de tentativas a função retorna -1 indicando que a ligação não foi estabelecida.
* caso exista resposta por parte do recetor, mas esta não seja afirmativa o emissor reenvia a trama SET até que a resposta seja afirmativa.

Já quando o recetor invoca esta função, fica a aguardar a chegada de um comando SET e quando o receber, envia como resposta UA, deste modo a ligação fica estabelecida.

**LLWRITE**

*int LLWRITE(int fd, unsigned char\* msg, int\* length);*

A função llwrite é responsável pelo envio dos pacotes de Informação. Assim esta função recebe como argumento, entre outros, a mensagem a ser enviada (pacotes de controlo + dados) e o respetivo tamanho. Deste modo, com recurso à função *create\_package()* esta cria a trama com os cabeçalhos necessário (flags, campo de endereço, campo de controlo(c1), bcc1, bcc2 e respetivo stuffing) e envia a mesma através da porta de série. O envio das tramas de informação é similar ao estabelecimento da ligação por parte do emissor, ou seja, a mensagem é enviada e fica-se a aguardar resposta sendo reenviada a mesma quando for atingido o tempo de timeout. Caso a resposta recebida seja o comando RR(C1 = 0x05/0x85), a mensagem foi recebida corretamente pode-se enviar o próximo pacote; caso a resposta seja o comando REJ(C1 = 0x01/0x81) o último pacote é reenviado. A função retorna TRUE em caso de sucesso e FALSE caso contrário.

**LLREAD**

*unsigned char\* LLREAD(int fd, int\* length)*

A função llread é responsável pela leitura dos pacotes de informação provenientes da porta de série. Como tal, esta função ao ser invocada lê a informação, um char de cada vez, verificando o início e fim da trama(FLAG) e coesão do cabeçalho (BCC1), através da chamada a função *state\_machine().* São também invocadas aqui as funções de introdução de erros aleatórios no cabeçalho e dados. Caso não ocorra nenhum erro no BCC1 a função prossegue.

Nesta mesma função analisa-se a trama recebida verificando os seguintes parâmetros:

* se a trama recebida se trata de um DISC (Sinal de terminação de envio das tramas de informação), é invocado LLCLOSE para se proceder ao protocolo de fecho da porta de série.
* se não se trata de um duplicado (verificando o valor do campo de controlo).
* é feito o destuffing e respetiva verificação do valor de BCC2(*verify\_bcc2()*)

Posteriormente é enviada, através da função *send\_response(),* a resposta de acordo com os dados recebidos, segundo a seguinte lógica:

* Trata-se de um duplicado: é enviado RR
* Não é duplicado e BCC2 está correto: é enviado RR
* Não é duplicado e BCC2 está errado: é enviado REJ

Caso seja enviado RR será o valor correspondente a RR do complemento do tipo de trama recebida, ou seja, caso se receba uma trama 1 (C = 0x40) envia-se RR correspondente a RR0(0x05). Já no caso de ser enviado REJ será o valor correspondente a REJ do tipo de trama recebida, ou seja, caso se receba uma trama 1, envia-se REJ correspondente a REJ(0x81).

**LLCLOSE**

*void LLCLOSE(int fd, int type)*

A função LLCLOSE é responsável por terminar a ligação através da porta de série. Esta função tem comportamentos distintos caso se trate do recetor ou do emissor.

Assim, no caso do recetor, esta função é chamada na função LLREAD ao ser encontrado um comando DISC. Após isso o recetor através da chamada à função *send\_disc()* reenvia o comando DISC, aguardando uma resposta UA final.

Já no caso do emissor, esta função é chamada após o envio e receção da respetiva resposta da trama END. É chamada a função send\_disc() que envia uma trama DISC e espera uma resposta idêntica.

Em caso de sucesso, a ligação é também terminada no lado do emissor.

**Protocolo de aplicação**

A camada de aplicação é a camada de mais alto nível implementada neste projeto. Esta camada é responsável pelas seguintes funcionalidades:

* Envio/receção dos pacotes de dados e de controlo
* Leitura/escrita do ficheiro a enviar/recebido

Uma vez que é nesta camada que se inicia todo o processo, a função main tem dois blocos e escolhe qual executar dependendo se se trata do emissor ou do recetor, parâmetro este que é recebido como argumento da função.

Desta forma existem funções separadas para ambos os modos, emissor e recetor.

**Emissor**

Na parte do emissor, para garantir a existência de coesão nos dados recebidos são feitas algumas verificações.

Assim o emissor para o envio da informação, prepara as tramas de inicio(START) e de fim (END) invocando a função *create\_STARTEND\_packet().* O envio destas tramas permite ao recetor saber qual o nome do ficheiro a criar e, aquando da receção da trama END, verificar se o tamanho de dados recebidos está correto.

É também no protocolo de aplicação que é adicionado o cabeçalho do pacote (packet header) no qual vai a informação relativa ao número do pacote e tamanho de dados que o pacote transporta. Este cabeçalho é útil pois no final, caso o ficheiro esteja corrompido é possível verificar qual(is) os pacotes que falharam, através do ficheiro de logs criado.

**Recetor**

No recetor apenas é chamada a função get\_message() que, após executar a função LLREAD analisa os dados obtidos.

No caso dos Pacotes de Informação (tramas I) é invocada a função *get\_only\_data().* Esta função remove o cabeçalho e considerando os valores de L1 e L2, lê os dados existentes na trama.

Já no caso de se tratar de uma trama END, é invocada a função *verify\_end()*, que verifica se o tamanho do ficheiro recebido corresponde ao tamanho recebido na trama final, de modo a saber se o ficheiro foi recebido na totalidade.

**Conclusão**

Os objetivos propostos para este trabalho foram cumpridos, tendo sido estabelecido o protocol com sucesso. Para tal, foi mantida a independência de camadas entre a parte da aplicação e a parte da ligação, permitindo assim que alterando uma das camadas a outra nada ou quase nada tenha que alterar. Deste modo, a camada de aplicação trata apenas da criação e intepretação dos dados de informação e rerspetivo cabeçalho do pacote de dados, enquanto que a camada de ligação apenas se preocupa com a coesão das tramas recebidas e envio das mesmas com os valores nos cabeçalhos necessários.

A realização deste trabalho permitiu a todos os membros do grupo um melhor entendimento sobre a independência de camadas em sistemas e estruturação e funcionamento de um protocolo de comunicação utilizando a porta de série.